

Генеральный план

**Свердловская область**

**Сысертский городской округ**

**поселок Бобровский**

**Книга 112. Положения о территориальном планировании**

Екатеринбург

2012 - 2013

**Положения о территориальном планировании**

**поселка Бобровский**

Заказчик: Администрация Сысертского городского округа

Договор: *Муниципальный контракт от 27.11. 2011 г. № 39*

Исполнитель: *ЗАО «Проектно–изыскательский институт ГЕО»*

ОГЛАВЛЕНИЕ

[ГЛАВА 1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 4](#_Toc358102071)

[Раздел 3. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа применительно к территориям населенных пунктов 4](#_Toc358102072)

[Введение 4](#_Toc358102073)

[Статья 112. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории поселка Бобровский 5](#_Toc358102074)

[Статья 212. Сведения об объектах, размещаемых на территории поселка Бобровский 7](#_Toc358102075)

[*Основные технико – экономические показатели* 11](#_Toc358102076)

ГЛАВА 1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 3. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа применительно к территориям населенных пунктов

Введение

Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Бобровский (далее – генеральный план) разработан с проектными периодами:

2012-2020 гг. – первая очередь;

2021-2035 гг. – расчетный срок.

Проектом генерального плана установлено:

* в границах населенного пункта имеются значительные резервы для жилищно – гражданского строительства, в связи с включением в границы населенного пункта земельных участков на его южной границе;
* наблюдаются устойчивые тенденции снижения доли населения трудоспособного возраста и повышения доли населения младше и старше трудоспособного возраста;
* 70% населения не обеспечено местами приложения труда;
* обеспеченность жилым фондом постоянно проживающего населения составляет 24,1 м2/чел., 89 жилых домов (4,4 % от общего жилого фонда) имеют ветхое состояние;
* уровень существующей обеспеченности легковым автомобильным транспортом превышает нормативный показатель 1,5 раза;
* северная и западная части населенного пункта находятся в зоне возможного возникновения лесных пожаров;
* наличие транзитных потоков по территории населенного пункта.

Проектом генерального плана предлагается:

* сохранение сложившегося функционального зонирования территории и планировочной структуры населенного пункта, а также - квартальной системы при формировании территорий жилой застройки;
* развитие территории населенного пункта в южном, восточном и западном направлениях на свободных от застройки территориях;
* исключение из границ поселка Бобровский в южной части 61,5507 га территории с включением данной территории в границы поселка Колос;
* общая площадь исключения из границ населенного пункта на расчетный срок составит 97,2340 га;
* увеличение территории населенного пункта на 439,7469 га за счет включения в границу поселка инвестиционных территорий под жилищное строительство, примыкающих к восточной, южной и западной границе;
* вывод жилой застройки, находящейся в санитарно-защитной зоне от ЗАО «Бобровский изоляционный завод»;
* приведение ширины существующих улиц в красных линиях к нормативным требованиям;
* реконструкция улично-дорожной сети с целью достижения нормативных показателей по ее плотности и приведения ее в соответствие с требованиями технических регламентов по радиусам поворота улиц и дорог;
* организация дополнительных выездов с территории населенного пункта на внешние проектируемые автодороги, а также - системы локальных центров для размещения в них объектов повседневного обслуживания населения;
* формирование двух общепоселковых центров:

1. северного на базе существующей общественно-деловой застройки с увеличением территории общеобразовательной школы, больницы, дома культуры, размещением нового детского сада;
2. южного – при освоении вновь застраиваемых территорий формирование с размещением общеобразовательного учреждения, дома культуры, физкультурно-спортивного комплекса, спортивного зала, объекта дополнительного образования;

* размещение в южной части поселка, вдоль автомобильной дороги третьей технической категории, объектов автомобильного сервиса и автозаправочной станции;
* выполнение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны производственного предприятия «Уралэлектродеталь» до границ предприятия;
* изменение вида разрешенного использования для участка, на территории которого размещена пилорама, с целью исключения наложения санитарно-защитной зоны от него на жилую застройку.

Статья 112. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории поселка Бобровский

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 1.

Параметры функциональных зон

Таблица 1

| **Наименование зоны** | **Единицы измерения** | **Параметры** | **Объекты** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Местного**  **значения** | **Регионального значения** | **Федерального значения** |
| Зона размещения усадебной жилой застройки | га | 775,4874 | инженерные коммуникации | - | - |
| Зона размещения секционной жилой застройки | га | 78,4429 | - | - | - |
| Общественно-деловая зона | га | 67,2712 | предприятие торговли и общественного питания, образовательные объекты, учреждения культуры, объекты спортивного назначения объекты бытового обслуживания | учреждения здравоохранения | - |
| Зона производственного использования | га | 42,8314 | склад, стоянка транспортных средств | - | - |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 9,8384 | инженерные коммуникации | - | - |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 7,4989 | - | - | - |
| Зона рекреационного назначения | га | 21,1476 | - | - |  |
| Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | га | 18,6451 | - | - | - |
| Зона озеленения специального назначения | га | 48,7619 | инженерные коммуникации | - | - |
| Зона размещения древесно-кустарниковой растительности | га | 160,1985 | инженерные коммуникации | - | - |
| Зона размещения коллективных садов, дач | га | 26,0306 | - | - | - |
| Зона общего пользования | га | 249,5534 | автодороги, инженерные коммуникации, площадки для мусоросборников | автомобильные дороги V категории «г. Арамиль - с. Фомино», «ж/д. ст. Глубокое - п. Бобровский», подъезд к поселку Бобровский, Западный объезд п. Бобровский, п. Колос | - |

Статья 212. Сведения об объектах, размещаемых на территории поселка Бобровский

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов представлены в таблице 2.

Перечень объектов капитального строительства местного значения, планируемых к строительству

Таблица 2

| **Виды (назначение) объектов** | | | | **Зоны с особыми условиями использования территории** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Единицы измерения** | **Параметры (емкость, мощность и т.д.) объектов** | **Местоположение/**  **функциональная зона** |
| ***Объекты транспортной инфраструктуры*** | | | | |
| Автодороги (улицы) с твердым покрытием | км | 150,69 | Зона общего пользования | - |
| ***Объекты инженерной инфраструктуры*** | | | | |
| Линии электропередач 110кВ | км | 3,69 | Зона общего пользования | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 20 м и 1 м |
| Линии электропередач 10кВ | км | 5,87 | Зона общего пользования | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 10 м и 1 м |
| Трансформаторный пункт | объект | 35 | Зона общего пользования | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 15 м |
| Водозаборные сооружения на месторождении | м3/сут | 4800 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 50 м |
| Станция второго подъема на существующей станции водоподготовки | Ед. | 1 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 15 м |
| Резервуар воды для хранения пожарного запаса и объема воды, необходимого для регулирования суточной неравномерности водопотребления | м3 | 600 | Зона общего пользования | - |
| Водопроводы полипропиленовые | км | 38,59 | Зона общего пользования | - |
| новое строительство | км | 32,12 | Зона общего пользования | - |
| реконструкция | км | 6,47 | Зона общего пользования | - |
| Водопроводы полипропиленовые | км | 38,59 | Зона общего пользования | - |
| Сети водоотведения, в том числе: | км | 43,75 | Зона размещения древесно-кустарниковой растительности, Зона общего пользования | - |
| новое строительство | км | 39,21 | Зона общего пользования | - |
| реконструкция | км | 4,54 | Зона размещения древесно-кустарниковой растительности | - |
| Сети ливневой канализации | км | 39,86 | Зона общего пользования | - |
| Локальные очистные сооружения | объект | 5 | Зона общего пользования | - |
| Котельная | Гкал/год | 310000 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | по проекту |
| Сети теплоснабжения, в том числе: | км | 6,91 | Зона размещения секционной жилой застройки | - |
| новое строительство | км | 5,17 | Зона размещения секционной жилой застройки | - |
| реконструкция | км | 1,74 | Зона размещения секционной жилой застройки | - |
| АТС | номер | 13547 | Общественно-деловая зона | - |
| ***Объекты социального и культурно-бытового назначения*** | | | | |
| Детское дошкольное учреждение | объект/мест | 1 х 142  5 х 142 | Общественно-деловая зона | - |
| Учреждение дополнительного образования | объект/мест | 1 х 193  2 х 156 | Общественно-деловая зона | - |
| Средняя общеобразовательная школа | объект/учащихся | 1 х 306  3 х 528 | Общественно-деловая зона | - |
| Межшкольный комбинат | учащихся | 206 | Общественно-деловая зона | - |
| Магазин непродовольственных товаров | объект/м2 | 5 х 150 | Общественно-деловая зона | - |
| Предприятие общественного питания | объект/мест | 3 х 74 | Общественно-деловая зона | - |
| Учреждение культуры клубного типа | объект/мест | 1 х 477  2 х 707 | Общественно-деловая зона | - |
| Предприятия бытовых услуг | объект/ рабочее место | 5 х 7  1 х 3  5 х 10 | Общественно-деловая зона | - |
| Баня | помывочных мест | 146 | Общественно-деловая зона | - |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | мест | 283 | Общественно-деловая зона | - |
| ***Объекты санитарной очистки территории*** | | | | |
| Площадка для мусоросборников | Объект | 118 | Зона общего пользования | - |
| Кладбище (расширение) | Га | 2,8 | За границами населенного пункта |  |
| ***Объекты жилой инфраструктуры*** | | | | |
| Жилые дома усадебного типа | дом\м2общей площади | 22\2200 | Зона размещения усадебной жилой застройки | - |
| Многоквартирные жилые дома секционного типа | дом\м2общей площади | -\116677,8 \* | Зона размещения секционной жилой застройки | - |

**Примечание**: \* – Количество секционных многоквартирных домов будет определено на этапе разработки проекта планировки.

Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок представлен в таблице 3. Перечень и параметры, предлагаемых к размещению инвестиционных объектов, представлены в таблице 4.

Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок

Таблица 3

| **Номер площадки** | **Площадь, га** | **Функциональное назначение** | **Местоположение** | **Сроки освоения** | **Размер СЗЗ предприятия, м** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 91,78 | Жилищное строительство (индивидуальные жилые дома) | ООО «Парк-Инвест»/ северо-западная часть поселка | 2021-2035 | 0 |
| 2 | 9,67 | Жилищное строительство (индивидуальные жилые дома) | северо-западная часть поселка | 2021-2035 | 0 |
| 3 | 23,76 | Жилищное строительство (индивидуальные жилые дома) | Серебрякова Е.К./ Западнее ул. Вишневая | 2021-2035 | 0 |
| 4 | 14,22 | Жилищное строительство (индивидуальные жилые дома) | Западнее ул. Цветочная | 2021-2035 | 0 |
| 5 | 100,56 | Жилищное строительство (индивидуальные жилые дома) | ЗАО «Белоярское сельскохозяйственное объединение», Насобина Л.И. / западная часть поселка | 2021-2035 | 0 |
| 6 | 32,64 | Жилищное строительство (индивидуальные жилые дома) | ЗАО «Белоярское сельскохозяйственное объединение» / северо-восточная часть поселка | 2021-2035 | 0 |
| 7 | 5,25 | Жилищное строительство (индивидуальные жилые дома) | ПК «Автомобилист» / северо-восточная часть поселка | 2021-2035 | 0 |
| 8 | 32,31 | Жилищное строительство (индивидуальные жилые дома) | ДНТ «Теплая гора»/ южная часть поселка | 2021-2035 | 0 |
| 9 | 114 | Жилищное строительство (индивидуальные жилые дома) | Фонд развития жилищного строительства, ООО «Каскад» / юго-западная часть поселка | 2021-2035 | 0 |
| 26,98 | Жилищное строительство (секционные жилые дома) |
| 10 | 14,02 | Жилищное строительство (индивидуальные жилые дома) | Северо-западнее ул. Донская | 2021-2035 | 0 |

Перечень инвестиционных объектов

Таблица 4

| **Наименование объекта** | **Предлагаемое место размещения/ функциональная зона** | **Единицы** | **Параметры** | **Сроки освоения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговый центр |  | м2 торговой площади | 1000 | 2021-2035 |
| Секционные жилые дома | Зона секционной жилой застройки | дом\м2общей площади | -\ 93578,4\* | 2021-2035 |
| Жилые дома усадебного типа | Зона жилой застройки | дом\м2общей площади | 3055\305500 | 2021-2035 |

**Примечание**: \* – Количество жилых домов будет определено на этапе разработки проекта планировки.

*Основные технико – экономические показатели*

Таблица 5

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Современное состояние** | **Расчетный срок** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Территории** |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | **1065,9604** | **1505,7073** |
| 1.2 | Зона размещения жилой застройки, в том числе: | га | 675,3231 | 851,8675 |
| % | 63,35 | 56,58 |
| 1.2.1 | Зона размещения усадебной жилой застройки | га | 663,3650 | 775,4874 |
| % | 62,23 | 51,50 |
| 1.2.2 | Зона размещения секционной жилой застройки | га | 11,9581 | 78,4429 |
| % | 1,12 | 5,21 |
| 1.3 | Общественно-деловая зона | га | 16,6842 | 67,2712 |
| % | 1,56 | 4,47 |
| 1.4 | Зона производственного использования | га | 45,7052 | 42,8314 |
| % | 4,29 | 2,8 |
| 1.5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 2,3661 | 9,8384 |
| % | 0,22 | 0,65 |
| 1.6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 118,6683 | 7,4989 |
| % | 11,13 | 0,50 |
| 1.7 | Зона рекреационного назначения | га | 0 | 21,1476 |
| % | 0 | 1,40 |
| 1.8 | Зона специального назначения | га | 0 | 0 |
| % | 0 | 0 |
| 1.9 | Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | га | 18,4040 | 18,6451 |
| % | 1,73 | 1,24 |
| 1.10 | Зона озеленения специального назначения | га | 0 | 48,7619 |
| % | 0 | 3,24 |
| 1.11 | Зона размещения древесно-кустарниковой растительности | га | 27,0613 | 160,1985 |
| % | 2,54 | 10,64 |
| 1.12 | Зона размещения коллективных садов, дач | га | 77,8529 | 26,0306 |
| % | 7,30 | 1,73 |
| 1.13 | Зона природных ландшафтов | га | 0 | 0 |
| % | 0 | 0 |
| 1.14 | Зона общего пользования | га | 83,8953 | 249,5534 |
| % | 7,87 | 16,57 |
| **2.** | **Население** |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения | Чел. | 5701 | 22911 |
| % роста | - | 301,9 |
| 2.2 | плотность населения | чел / га | 5,3 | 15,2 |
| 2.3. | плотность населения селитебных территорий | чел / га | 8,4 | 26,9 |
| **3.** | **Возрастная структура населения** |  |  |  |
| 3.1 | население младше трудоспособного возраста | Чел. | 1110 | 4582 |
| *%* | 19,5 | 20 |
| 3.2 | население трудоспособного возраста | Чел. | 3102 | 11456 |
| *%* | 54,4 | 50 |
| 3.3 | население старше трудоспособного возраста | Чел. | 1489 | 6873 |
| *%* | 26,1 | 30 |
| **4.** | **Жилой фонд** |  |  |  |
| 4.1. | Общая площадь жилого фонда | м2 | 137551,6 | 846897,9 |
| 4.2 | Средняя обеспеченность населения жилым фондом | м2/чел. | 24,1 | 36,9 |
| 4.3 | индивидуальная усадебная жилая застройка | м2 | 76365,13 | 566857,53 |
| % | 55,52 | 66,93 |
| 4.4 | секционная многоквартирная жилая застройка | м2 | 61186,47 | 280040,37 |
| % | 44,48 | 33,07 |
| 4.5 | Убыль жилого фонда | м2 | - | 6038,6 |
| 4.6 | Объем нового жилищного строительства, в том числе по типу | м2 | - | 715384,9 |
| 4.6.1 | индивидуальная усадебная жилая застройка | м2 |  | 496531,0 |
| % |  | 69,4 |
| 4.6.2 | секционная многоквартирная жилая застройка | м2 |  | 218853,9 |
| % |  | 30,6 |
| **5.** | **Объекты социально-бытового обслуживания населения** |  |  |  |
| 5.1 | Детский сад | мест | 297 | 1149 |
| *%* | более 100 | более 100 |
| 5.2 | Общеобразовательная школа | мест | 676 | 2566 |
| *%* | более 100 | 100 |
| 5.3 | Учреждения дополнительного образования для детей | мест | 0 | 505 |
| *%* | 0 | 100 |
| 5.4 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | мест | 0 | 206 |
| *%* | 0 | 100 |
| 5.5 | Поликлинические учреждения | пос. в смену | 180 | 458 |
| *%* | более 100 | 100 |
| 5.6 | Больничные учреждения | коек | 55 | 139 |
| *%* | более 100 | 100 |
| 5.7 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект. | 0 | 0 |
| *%* | 0 | 0 |
| 5.8 | Аптечный пункт | объект. | 2 | 2 |
| *%* | более 100 | 100 |
| 5.9 | Магазины, в том числе: | кв.м. торг. пл. | 1656 | 7304,9 |
| *%* | более 100 | более 100 |
| 5.9.1 | продовольственных товаров | кв.м. торг. пл. | 963 | 2291,1 |
| *%* | более 100 | 100 |
| 5.9.2 | непродовольственных товаров | кв.м. торг. пл. | 691 | 5011,78 |
| *%* | 67,34 | более 100 |
| 5.10 | Предприятия общественного питания | Посад.  мест | 50 | 710 |
| % | 28,25 | 100 |
| 5.11 | Учреждения клубного типа | мест | 400 | 2291 |
| *%* | 70,18 | 100 |
| 5.12 | Библиотека | учрежд. | 2 | 2 |
| *%* | более 100 | более 100 |
| 5.13 | Предприятия бытовых услуг | раб. место | 4 | 92 |
| *%* | 17,39 | 100 |
| 5.14 | Бани | мест | 14 | 160 |
| *%* | 35 | 100 |
| 5.15 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект. | 1 | 1 |
| *%* | более 100 | 100 |
| 5.16 | Физкультурно-оздоровительные клубы | человек | 0 | 687 |
| *%* | 0 | 100 |
| 5.17 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 11132 | 24919 |
| *%* | более 100 | более 100 |
| 5.18 | Спортивные залы | кв.м. | 297 | 4811 |
| *%* | 24,81 | 100 |
| 5.19 | Лыжные базы | человек | 100 | 157 |
| *%* | более 100 | 100 |
| 5.20 | Отделения и филиалы Сбербанка РФ | место | 1 | 11 |
| *%* | 33,3 | 100 |
| 5.21 | Отделения связи | объект. | 1 | 1 |
| *%* | 100 | 100 |
| **6.** | **Транспортная инфраструктура** |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность магистральных улиц | км | 11,27 | 24,03 |
| 6.2 | Протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | км | 66,5 | 150,69 |
| 6.2.1 | С твердым покрытием | км | 24,3 | 150,69 |
| *%* | *36,5* | *100* |
| 6.2.2 | С улучшенным грунтовым покрытием | км | 23,4 | - |
| *%* | *35,2* | *-* |
| 6.2.3 | Грунтовые | км | 18,8 | - |
| *%* | *28,3* | *-* |
| 6.3 | Плотность магистральных автодорог | км / км2 | 1,06 | 1,6 |
| % к норме | *71* | *107* |
| 6.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | Ед. | - | - |
| 6.5 | Количество транспортных сооружений | Ед. | 3 | 3 |
| 6.6 | Уровень автомобилизации (легковые машины) | Авт. | 310 | 350 |
| **7.** | **Инженерная инфраструктура и благоустройство территории** |  |  |  |
| **7.1.** | **Электроснабжение** |  |  |  |
| 7.1.1 | **Электропотребление** фактическое, в т.ч.: | тыс.кВтч/год | - | 77530,824 |
| 7.1.1.1 | Производственные нужды | тыс.кВтч/год | - | - |
| 7.1.1.2 | Хозяйственно-бытовые нужды | тыс.кВтч/год | - | 77530,824 |
| 7.1.2 | Потребление на человека, | кВтч/ год | - | 3384 |
| 7.1.2.1 | в.ч. на хозяйственно-бытовые нужды | кВтч/ год | - | 3384 |
| 7.1.3 | Общая протяженность ЛЭП | км | 25,33 | 34,89 |
| **7.2.** | **Водоснабжение** |  |  |  |
| 7.2.1 | Водопотребление, в т.ч. | м3/сут | - | 9074 |
| 7.2.1.1 | на производственные нужды | м3/сут | - | - |
| 7.2.1.2 | на хозяйственно-бытовые нужды | м3/сут | - | 9074 |
| 7.2.2 | Среднесуточное потребление на 1 человека | л/сут | - | 396 |
| 7.2.2.1 | в т.ч. на хозяйственно-бытовые нужды | л/сут | - | 396 |
| 7.2.3. | Общая протяженность разводящих водопроводных сетей | км | 12,1 | 44,22 |
| 7.2.4 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 4800 | 4800 |
| 7.2.5 | Потребность в дополнительных объемах | м3/сут | - | 4274 |
| 7.2.6 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| **7.3.** | **Водоотведение** |  |  |  |
| 7.3.1 | Общее поступление сточных вод, в т.ч. | м3/сут | - | 6120,4 |
| 7.3.1.1 | от производственных предприятий | м3/сут | - | - |
| 7.3.1.2 | хозяйственно-бытовые стоки | м3/сут | - | 6120,4 |
| 7.3.2 | Общая протяженность магистральных канализационных сетей | км | 7,11 | 46,32 |
| 7.3.3 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | 1700 | 7000 |
| 7.3.4 | Потребная производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 7000 |
| **7.4.** | **Теплоснабжение** |  |  |  |
| 7.4.1 | Теплопотребление, всего | Гкал/ год | 6822,11 | 307105,3 |
| 7.4.1.1 | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ год | 6822,11 | 307105,3 |
| 7.4.1.2 | - на производственные нужды | Гкал/ год | - | - |
| 7.4.2 | Протяженность сетей | км | 3,55 | 8,72 |
| 7.4.3 | Производительность централизованных источников тепла | Гкал/ час | 3,1 | 50 |
| 7.4.4 | Производительность локальных источников тепла | Гкал/ час | - | - |
| 7.4.5 | Потребное количество тепла | Гкал/ год | - | 310000 |
| **7.5.** | **Газоснабжение** |  |  |  |
| 7.5.1 | Потребление газа, всего | млн.м3  /год | - | 5,285 |
| 7.5.1.1 | - на коммунально-бытовые нужды | млн.м3  /год | - | 5,285 |
| 7.5.1.2 | - на производственные нужды | млн.м3  /год | - | - |
| 7.5.2 | Источники подачи газа | млн.м3  /год | - | - |
| 7.5.3 | Протяженность сетей газопровода | км | 4,9 | 6,7 |
| **7.6.** | **Связь** |  |  |  |
| 7.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | *%* | 100 | 100 |
| 7.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 200 | 13747 |
| 7.6.3 | Обеспеченность | *%* | 5,8 | 100 |